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Dekompresná komora s predkomorou a príslušenstvom
Technické parametre:
	Vnútorný priemer
	Min. 1550 mm

	Počet lôžok v hlavnej komore
	2

	Sklopné sedadlá
	V komore aj predkomore

	Okná
	Min. 1 v hlavnej komore

	Medicínsky prielez
	Áno

	Odtok kondenzátu/kondenzovanej vody
	Áno

	Systém riadenia vzduchu/O2 s lokálnym ovládacím panelom
	Áno

	Panel s komunikačným systémom
	Áno

	Primárny komunikačný systém pre každú komoru
	

	Osvetlenie vnútorné
	Áno

	Komora vyrobená v súlade s normou 
	EN 13445 (alebo ekvivalent)

	Pracovný tlak
	Min. 10 bar

	Materiál komory (tlakovej nádoby) 
	oceľ

	Tlakovanie/dekompresia komory pre každú komoru
	

	Dýchanie potápačov prostredníctvom BIBS
	

	Monitorovanie tlaku pre komoru aj predkomoru
	

	Analýza plynu v internej atmosfére pre komoru aj predkomoru z odberového miesta
	

	Tlakovacie a výfukové potrubia pre každú komoru
	

	BIBS rozvod s pripojením 
	Min. pre tri BIBS masky v hlavnej komore

	BIBS rozvod s pripojením
	Min. pre jednu masku v predkomore

	hyperbarický hasiaci prístroj v komore
	

	Núdzový modul UPS (nepretržitého zdroja napájania)
	

	Súprava nehorľavého matraca pre hlavnú komoru
	

	Vzduchový kompresor
	Vysokotlakový

	Vzduchový kompresor
	Nízkotlakový

	Externé zásobníky vzduchu/O2
	(16+4)

	Vrátane dopravy na miesto dodania
	Vodné dielo Gabčíkovo 

	Vrátane zaškolenia obsluhy
	Pre max. 6 osôb
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