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PRÍLOHA 6 OPIS PONÚKANÉHO RIEŠENIA


	 
	Minimálne parametre
	Parametre ponúkaného riešenia

	Vnútorný priemer
	Min. 1550 mm
	 

	Počet lôžok v hlavnej komore
	2
	 

	Sklopné sedadlá
	V komore aj predkomore
	 

	Okná
	Min. 1 v hlavnej komore
	 

	Medicínsky prielez
	Áno
	 

	Odtok kondenzátu/kondenzovanej vody
	Áno
	 

	Systém riadenia vzduchu/O2 s lokálnym ovládacím panelom
	Áno
	 

	Panel s komunikačným systémom
	Áno
	 

	Primárny komunikačný systém pre každú komoru
	 
	 

	Osvetlenie vnútorné
	Áno
	 

	Komora vyrobená v súlade s normou
	EN 13445 (alebo ekvivalent)
	 

	Pracovný tlak
	Min. 10 bar
	 

	Materiál komory (tlakovej nádoby)
	oceľ
	 

	Tlakovanie/dekompresia komory pre každú komoru
	 
	 

	Dýchanie potápačov prostredníctvom BIBS
	 
	 

	Monitorovanie tlaku pre komoru aj predkomoru
	 
	 

	Analýza plynu v internej atmosfére pre komoru aj predkomoru z odberového miesta
	 
	 

	Tlakovacie a výfukové potrubia pre každú komoru
	 
	 

	BIBS rozvod s pripojením
	Min. pre tri BIBS masky v hlavnej komore
	 

	BIBS rozvod s pripojením
	Min. pre jednu masku v predkomore
	 

	hyperbarický hasiaci prístroj v komore
	 
	 

	Núdzový modul UPS (nepretržitého zdroja napájania)
	 
	 

	Súprava nehorľavého matraca pre hlavnú komoru
	 
	 

	Vzduchový kompresor
	Vysokotlakový
	 

	Vzduchový kompresor
	Nízkotlakový
	 

	Externé zásobníky vzduchu/O2
	(16+4)
	 

	Vrátane dopravy na miesto dodania
	Vodné dielo Gabčíkovo
	 

	Vrátane zaškolenia obsluhy
	Pre 4 osoby
	 

	Výrobca a typové označenie
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